**Уборка машины эспрессо.**

Промывка групп

В течение дня:

1. Берём слепой холдер (холдер, в котором ситечко без отверстий), закрепляем в группе
2. Включаем пролив на 15 сек.
3. Выключаем пролив и ждём те же 15 сек.
4. Повторяем процедуру 5 раз (включили-выключили-подождали).
5. Ослабляем холдер в группе так, чтобы он не выпал и на 30-40 секунд включаем пролив. Вода начинает идти через край и это хорошо - промывается прокладка группы.
6. Аккуратно, чтобы не обжечься, поворачиваем холдер вправо-влево несколько раз (по чуть-чуть, иначе вывалится).
7. После такой промывки берём специальную щёточку или резиновую тряпочку и аккуратно протираем группу изнутри - прокладку, ситечко рассекателя и вообще всё, до чего можем достать.

ВНИМАНИЕ! Бумажные салфетки не использовать!

Повторяем процедуру для второй группы.

Вечернее закрытие:

ВНИМАНИЕ: машину промываем сразу и всю целиком, промывать вечером с порошком одну группу, а на другой готовить запрещается!

1. Берём слепой холдер (холдер, в котором ситечко без отверстий), насыпаем 1чайную ложку порошка для мытья холдеров.
2. Закрепляем холдер с порошком в группе
3. Включаем пролив на 5 сек.
4. Выключаем пролив и ждём те же 5 сек.
5. Повторяем процедуру 5 раз (включили-выключили-подождали).
6. Ослабляем холдер в группе так, чтобы он не выпал и на 30-40 секунд включаем пролив. Вода начинает идти через край и это хорошо - промывается прокладка группы.
7. Аккуратно, чтобы не обжечься, поворачиваем холдер вправо-влево несколько раз (по чуть-чуть, иначе вывалится).
8. После такой промывки берём специальную щёточку или резиновую тряпочку и аккуратно протираем группу изнутри - прокладку, ситечко рассекателя и вообще всё, до чего можем достать.

ВНИМАНИЕ! Бумажные салфетки не использовать.

Повторяем пункты 1-7 без использования порошка. Таким образом, мы промываем группы от возможных остатков порошка.

1. Разбираем холдеры – отделяем ситечки от основ.
2. Холдеры вычищаем изнутри жёсткой стороной губки для посуды, можно использовать «Пемолюкс», пищевую соду, жидкие чистящие средства - нельзя.
3. Ситечки промываем только мягкой стороной губки без чистящего средства.
4. После этого протираем машину со всех сторон влажной губчатой тряпкой.
5. Чашки с машины эспрессо снимаем, протираем машину и сверху тоже.
6. Блестящие поверхности машины можно отполировать с использованием средства для стекол. Средство не должно попадать на части машины, соприкасающиеся с пищевыми продуктами (кофе и молоко).
7. Поддон и решетки с машины снимаем, тщательно промываем в теплой воде с моющим средством.
8. Проливаем не меньше 1 литр горячей воды непосредственно в место присоединения трубки слива.
9. Размещаем обратно поддон и решетки.
10. Тщательно продуваем и протираем пароотводы от остатков молока. Использование жестких абразивных губок не рекомендуется.
11. Отвинчиваем носики с пароотводов, замачиваем носики и сами пароотводы в кружке с раствором лимонного сока в воде.

ВНИМАНИЕ! В порошке пароотводы замачивать НЕЛЬЗЯ - ядовитый раствор попадает в бойлер для кипятка и пара.

РЕКОМЕДАЦИЯ! Каждое утро, до открытия кофейни, приготовьте по одному эспрессо на каждую группу вхолостую, чтобы привести машинку в рабочее состояние (наполнить всю систему кофейными маслами).

*Пролитые чашки эспрессо (2шт) для настройки машины необходимо внести в бланк списания!*