**Инструкция по очистке ледогенератора.**

Ледогенераторы моются и чистятся **как минимум один раз в неделю**

1. **До начала очистки:**
* Выключите и полностью обесточьте ледогенератор.
* Перекройте подачу воды.
* Перемесите весь лед в контейнер для льда (если необходимо).
1. **Для очистки внутренней поверхности накопителя ледогенератора:**
* Чистой ветошью, смоченной в дезинфицирующем растворе, протрите верхнюю поверхность накопителя ледогенератора, перемещаясь по боковым поверхностям ко дну, удаляя все крошки, грязь, следы.
* Сполосните чистую ветошь в горячей воде и протрите все поверхности еще раз.

Затем:

* Оставьте ледогенератор до полного высыхания
1. **Для очистки конденсатора:** обращайтесь в авторизованный сервисный Центр.

***ВАЖНО!*** *Не снимайте рабочие панели, зафиксированные винтами.*

1. **Для очистки внешних поверхностей корпуса ледогенератора:** применяется способ, описанный в пункте №2 данной инструкции.
2. **После очистки ледогенератора:**
* Подключите подачу воды и включите ледогенератор, затем
* Поместите весь лед обратно в ледогенератор.
1. **Для поддержания чистоты и гигиеничности лопатки для льда:**
* Всегда храните лопатку в чистой емкости.
* Лопатку и емкость для ее хранения промывайте **ежедневно**.

**Примечание:**

* Запрещается брать лопатки для льда за лоток лопатки
* Никогда не оставляйте лопатку для льда в ледогенераторе.